ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Комитета

экономического развития

и инвестиционной деятельности

Ленинградской области от\_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. | |  | |  |  | | не определены | | Все категории должностей государственных учреждений | | | | X | | | X |
| тип (моноблок/рабочая станция/системный блок, монитор) | | Моноблок рабочая станция/системный блок (за исключением сервера), монитор | |
| 39 | | дюйм | размер экрана/монитора | | не менее 21 дюйма | |
| разрешение экрана | | не менее 1920 x 1080 dpi | |
|  | |  | кол-во ядер процессора | | не менее 2 | |
| количество потоков процессора | | не менее 4 | |
| 2931 | | гигагерц | частота процессора | | требование не установлено | |
|  |  |  | | 2553 | | гигабайт | размер оперативной памяти | | Не менее 4 ГБ | |
| тип оперативной памяти | | требование не установлено | |
| частота оперативной памяти | | требование не установлено | |
| 2553 | | гигабайт | объем накопителя | | не менее 500 Гб | |
|  | |  | тип жесткого диска | | SSD или HDD | |  | | |  |
| размер жесткого диска | | 2,5 дюйма | |
| оптический привод | | требование не установлено | |
| тип видеоадаптера | | требование не установлено | |
| операционная система | | лицензионная | |
| предустановленное программное обеспечение | | требование не установлено | |
| источник бесперебойного питания | | линейно-интерактивный | |
| продолжительность автономной работы | | при нагрузке 150 Вт не менее 10 минут | |
| выходная мощность | | не менее 650 ВА | |
| тип выходных разъемов питания | | CEE 7 (Евророзетка) | |
| количество выходных разъемов | | CEE 7 не менее 8 | |
| минимальное входное напряжение | | не менее 140 В | |
| максимальное входное напряжение | | не более 300 В | |
| время зарядки | | до 90% полной емкости не более 8 часов | |
| 1.2 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | |  | |  |  | |  | | многофункциональное устройство | | Тип печати лазерный, черно-белый, настольный | |  | | |  |
| максимальный формат бумаги | | A4 | |
| автоматическая двусторонняя печать в стандартной комплектации | | наличие | |
| максимальное разрешение печати | | не менее 600 x 600 dpi | |
| скорость печати | | не менее 27 стр./мин. | |
| расчетная максимальная нагрузка в месяц | | не менее 10000 страниц | |
| лоток для подачи бумаги | | не менее 250 листов | |
| тип сканирующего модуля | | планшетный с двухсторонним устройством автоподачи | |
| максимальный формат сканирования | | A4 | |
| максимальное разрешение | | сканирования не менее 1200 x 1200 dpi | |
| Отправка изображения по e-mail | | наличие | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | поддержка стандартов | | TWAIN, WIA | |  | | |  |
| максимальное разрешение копира (оптическое) | | не менее 600 x 600 dpi | |
| скорость копирования A4 | | не менее 27 стр./мин. | |
| автоподача оригиналов для копирования | | не менее 40 листов | |
| Интерфейс | | Ethernet (RJ-45) | |
| 383 | | рубль | предельная цена | | не установлена | | предельная цена | | Моноблок не более 70000,0; системный блок не более 65000,0; монитор не более 20000,0; многофункциональное устройство не более 30000,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29.10.22 | Автомобиль легковой | 251 | | л/с | |  | | | не определена | | Мощность, л/с | | не более 200,0 | |  |  | |
| 383 | | рубль | | предельная цена | | | не установлена | | предельная цена | | не более 1500000,0 | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |